SZ232手环：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 内部flag | | 区域ID | 设备ID | 请求连接类型 | 电量 | 步数 | 佩戴 | 马达 |
| 位置  从0byte开始 | 9~10  byte | | 11~14  byte | 15~16  byte | 18  byte | 19  byte | 20~23  byte | 24  byte | |
| Bit15 | Bit0~Bit14 | Bit0 | Bit1 |
| 备注 | 绑定状态 | 0x6CC6 |  | 0x2 |  |  |  |  |  |

LZ233锁：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 内部flag | | 用户ID | 设备ID | 请求连接类型 | 电量 | 楼号 | 层号 | 房  号 | 入住状态 | 反锁状态 | 门状态 |
| 位置  从0byte开始 | 9~10  byte | | 11~14  byte | 15~16  byte | 18  byte | 19  byte | 20  byte | 21  byte | 22byte | 23  byte | 24  byte | |
| Bit15 | Bit0~Bit14 | Bit0 | Bit1 |
| 备注 | 绑定状态 | 0x6CC6 |  | 0x3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

BZ234传感器：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 内部flag | | 用户ID | 设备ID | 请求连接类型 | 电量 | 设备模式 | 第一路传感器数据 | 第二路传感器数据 | 插入 | 防拆 |
| 位置  从0byte开始 | 9~10  byte | | 11~14  byte | 15~16  byte | 18  byte | 19  byte | 20  byte | 21~24  byte | 25~28  byte | 29byte | |
| Bit15 | Bit0~Bit14 | Bit0 | Bit1 |
| 备注 | 绑定状态 | 0x6CC6 |  | 0x4 |  |  |  |  |  |  |  |

SZ235呼叫器：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 内部flag | | 用户ID | 设备ID | 请求连接类型 | 电量 | 呼叫 |
| 位置  从0byte开始 | 9~10  byte | | 11~14  byte | 15~16  byte | 18  byte | 19  byte | 20  byte |
| Bit15 | Bit0~Bit14 |
| 备注 | 绑定状态 | 0x6CC6 |  | 0x5 |  |  |  |